Техническая спецификация
на проведение технического обследования здания 
Описание услуг:
Изучение исходных данных, проектных и принятых планировочных и конструктивных решений, визуальное, инструментальное обследование.
Обследование несущих и других строительных элементов здания, а так же оценка их технического состояния, окончательная оценка технического состояния с учетом всех несущих строительных элементов обследуемого здания, с учетом наиболее загруженных элементов, определение степени их несущей способности и устойчивости в условиях эксплуатации, общие выводы и рекомендации по результатам технического обследования.  
На основе установленного натурного обследования и теоретического анализа, существующих несущих и ограждающих конструкций и инженерных систем здания, подготовить заключение с выводами по состоянию конструкций, инженерных систем, условиями по ремонту и усилению ненадежных элементов конструкций  (в случае необходимости), работы по обследованию и оценке технического состояния строительных конструкций и инженерных систем проводить в соответствии с требованиями СН РК, иметь аттестат эксперта согласно на вышеуказанные услуги.
Требования к поставщику

Наличие у потенциального поставщика действующего свидетельства об аккредитации юридических лиц, осуществляющих техническое обследование надежности и устойчивости зданий и сооружений на технически и технологически сложных объектах первого и второго уровня.

      Наличие аттестованных экспертов по экспертным работам и инжиниринговым услугам с правом технического обследования надежности и устойчивости зданий и сооружений;
      Наличие аттестованного эксперта по экспертизе градостроительной, предпроектной и проектно-сметной документации по специализации конструктивная часть;

С выездом специалиста по адресу: г Астана, проспект Абылайхана 30.
Сроки оказания услуги: 5 рабочих дней с даты регистрации договора.

Техникалық сипаттама ғимаратқа техникалық тексеру жүргізуге

Қызметтердің сипаттамасы:

Бастапқы деректерді, жобалық және қабылданған жоспарлау және конструктивтік шешімдерді зерттеу, визуалды, аспаптық зерттеу.

Ғимараттың көтергіш және басқа да құрылыс элементтерін тексеру, сондай-ақ олардың техникалық жай-күйін бағалау, зерттелетін ғимараттың барлық көтергіш құрылыс элементтерін ескере отырып, неғұрлым жүктелген элементтерді ескере отырып, техникалық жай-күйін түпкілікті бағалау, пайдалану жағдайында олардың көтергіштік қабілеті мен орнықтылық дәрежесін айқындау, техникалық зерттеп-қарау нәтижелері бойынша жалпы қорытындылар мен ұсынымдар.  

Ғимараттың қолданыстағы тірек және қоршау конструкциялары мен инженерлік жүйелерін белгіленген заттай зерттеу және теориялық талдау негізінде конструкциялардың, инженерлік жүйелердің жай-күйі, конструкциялардың сенімсіз элементтерін жөндеу және күшейту шарттары (қажет болған жағдайда) бойынша қорытындылармен қорытынды дайындау, Құрылыс конструкциялары мен инженерлік жүйелердің техникалық жай-күйін тексеру және бағалау жөніндегі жұмыстар сәйкес жүргізілсін ҚР ҚН талаптарына сәйкес жоғарыда көрсетілген қызметтерге сәйкес сарапшы аттестаты болуы тиіс.

Жеткізушіге қойылатын талаптар
Әлеуетті өнім берушіде бірінші және екінші деңгейдегі техникалық және технологиялық жағынан күрделі объектілердегі ғимараттар мен құрылыстардың сенімділігі мен тұрақтылығын техникалық тексеруді жүзеге асыратын заңды тұлғаларды аккредиттеу туралы қолданыстағы куәліктің болуы.

      Ғимараттар мен құрылыстардың сенімділігі мен тұрақтылығын техникалық тексеру құқығымен сараптамалық жұмыстар және инжинирингтік қызметтер бойынша аттестатталған сарапшылардың болуы;

      Сындарлы бөлім мамандануы бойынша қала құрылысы, жобалау алдындағы және жобалау-сметалық құжаттаманың сараптамасы бойынша аттестатталған сарапшының болуы;

Астана қ., Абылайхан даңғылы, 30 мекенжайы бойынша маман жолға шықты.

Қызмет көрсету мерзімі: шарт тіркелген күннен бастап 5 жұмыс күні.

